Перечень программного обеспечения

* Configuration Service
* Data Acquisition Service
* Tuning Service
* Data Archiving Service
* Monitor

Настройки Configuration Service

Настройки Data Acquisition Service

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Описание | ИД | Тип | Значение по умолчанию |
| IP-адрес приема регистрационной информации от FSC | ReceiveRegDataIP | IP-адрес | 192.168.11.254 |
| Порт приема регистрационной информации от FSC | ReceiveRegDataPort | Целое | 13322 |
| IP-адрес приема диагностичекой информации от FSC | ReceiveDiagDataIP | IP-адрес | 192.168.12.254 |
| Порт приема диагностической информации от FSC | ReceiveDiagDataPort | Целое | 13323 |
| IP-адрес приема запросов от клиентского ПО (Monitor) | ClientRequestIP | IP-адрес | 192.168.1.254 |
| Порт приема запросов от клиентского ПО (Monitor) | ClientRequestPort | Целое | 13324 |
| Строковый идентификатор сервиса архивирования | ArchiveServiceStrID | Строка |  |

Настройки Tuning Service ???

Настройки Data Archiving Service

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Описание | ИД | Тип | Значение по умолчанию |
| IP-адрес приема регистрационной информации для архивирования | ReceiveRegDataIP | IP-адрес | 192.168.13.254 |
| Порт приема регистрационной информации для архивирования | ReceiveRegDataPort | Целое | 13342 |
| IP-адрес приема диагностической информации для архивирования | ReceiveDiagDataIP | IP-адрес | 192.168.13.254 |
| Порт приема диагностической информации для архивирования | ReceiveDiagDataPort | Целое | 13343 |
| IP-адрес приема запросов от клиентского ПО (Monitor) | ClientRequestIP | IP-адрес | 192.168.13.254 |
| Порт приема запросов от клиентского ПО (Monitor) | ClientRequestPort | Целое | 13344 |

Настройки Monitor

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Описание | ИД | Тип | Значение по умолчанию |
| Строковый идентификатор сервиса приема информации от FSC (Data Acquisition Service) | DataAquisitionServiceStrID | Строка |  |
| Строковый идентификатор сервиса архивирования | ArchiveServiceStrID | Строка |  |